**兰州大学化学化工学院**

**化学化工学院实验室安全工作简报**

**2022年第3期**

一、2022年9月8日-9日，学校实验室与设备管理处组织各学院老师对我院实验室进行了全面检查，此次检查首次利用“兰州大学实验室安全巡检系统”。检查发现安全隐患共计19项，对未达标的实验室下发了整改通知书。化学化工学院在接到关于实验室安全检查的结果后，在学院第二化学楼电子屏幕和学院安全员管理群对存在安全隐患和有失规范的实验室进行了通报批评，并责令存在问题的所有实验室在规定时间内完成整改，学院也进行了统一验收。结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室（房间）名称** | **存在隐患描述** | | **隐患照片** | **整改后照片** |
| 第二化学楼818 | 1 | 实验室废液长时间存放 | IMG_358 |  |
| 第一化学楼4040 | 1 | 易制毒试剂使用未执行五双制度，使用台账长期未登记 | IMG_359    IMG_360  IMG_361 | C:\Users\jyli1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8c14e42b5bd61eca3ca7878de9c168d.jpgC:\Users\jyli1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\32b633eac0dd7604c8503842c1b7d97.jpgC:\Users\jyli1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\925f15a1a579998933905d5f3153a3c.jpg |
| 2 | 试剂、废液桶未有序放置，废液桶收集无防渗托盘 | IMG_362  IMG_363 | C:\Users\jyli1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\9b43410add82ece3eb7283a66e6453f.jpg4040 |
| 3 | 电箱遮挡 | IMG_364 | C:\Users\jyli1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\82a0bc2bcc4dd3224eecf23ec366965.jpg |
| 4 | 实验台上插座不符国标 | IMG_365 | 限期整改 |
| 第二化学楼楼道 | 1 | 喷淋装置挪做它用 | IMG_366 | e92c7e2a64bc5c9e948852246657b6f |
| 第二化学楼720 | 1 | 易制毒试剂与其它试剂未分类单独存放 | IMG_367 | 720 |
| 第一化学楼4045 | 1 | 实验结束通风橱未整理 | IMG_368 |  |
| 2 | 试剂瓶无标签 | IMG_369 |  |
| 3 | 实验垃圾未及时清理 | IMG_370 |  |
| 4 | 易制毒管理混乱，台账长期未登记 |  |  |
| 第二化学楼414 | 1 | 实验室台面摆放零食 | IMG_371 |  |
| 第二化学楼917 | 1 | 使用非国标接线板 | IMG_372 | 限期整改 |
| 第二化学楼923 | 1 | 实验台摆放食品 | IMG_373 | 923 |
| 2 | 培养箱上放置易燃物 | IMG_374 | F2M6$~FYGT9A86JDP08GTMV |
| 第一化学楼3037 | 1 | 实验材料、标本放置不合理 | IMG_375 |  |
| 第二化学楼319 | 1 | 实验室废液收集遗撒，地面卫生需深度清理 | IMG_376  IMG_377  IMG_378 | 319-1319-2319-3 |
| 第二化学楼608 | 1 | 插线板置于通风橱 | e37263408f7afdc6ca78bbea843f2f8 |  |
| 第二化学楼620 | 1 | 楼道堆放物品 | 15331b019f3991e280d845f5c1b11f4  890aecc508517029f93bb25dc37e860 | 620 |